一、采购方式：询价

二、采购执行编号：YXYKY2022005

三、采购项目名称：药学院药物代谢研究平台青年师资采购一批小型仪器设备

四、项目详情概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| 1 | 水平脱色摇床 | 杭州佑宁CS-200E | 台 | 5 | 39500（元） |
| 2 | 翘板摇床 | 杭州佑宁RS-100E | 台 | 5 |
| 3 | 移液枪 | Bio-dl Colour | 套 | 28 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 杭州佑宁MIX-2500 | 台 | 5 |
| 5 | 磁力搅拌器 | 郑州长城科工贸DF\_101S | 台 | 2 |

相关参数要求：

**水平脱色摇床**

\*1、转速范围：0-250rpm

2、混匀方式：圆周

3、运行模式：连续操作

4、时间：0-99h59min/无限长

\*5、轨道直径：20mm

\*6、最大载重（含夹具）：≥3.5kg

7、外壳防护等级：IP21

8、直流电机驱动；长寿命，免保养，低噪音

**翘板摇床**

\*1、转速范围：10-70rpm

2、混匀方式：摇摆

3、运行模式：连续操作

\*4、摆幅：10°

\*5、最大载重（含夹具）：≥3kg

6、外壳防护等级：IP21

7、蜗轮蜗杆减速电机驱动，长寿命，免保养，低噪音

**移液枪**

\*1、不同的色彩标记不同的量程

2、轻便舒适的设计

3、宽阔的指靠令移液更加舒适

4、使用方便，可在实验室自行校准

\*5、管嘴连件部分可高温高压消毒

6、可快速设置和锁定移液量

7、可选量程：0.1-2.5ul,1-10ul,10-100ul,100-1000ul

**涡旋振荡器**

1、操作显示方式：旋钮+刻度

2、圆周直径：3mm

3、振荡方式：圆周涡旋

4、运行方式：连续运转或点动

\*5、速度范围：0-2800rpm

6、电机无级调速，低速平稳，高速强劲

**磁力搅拌器**

1、搅拌容量：2000ml

2、搅拌速度：0-2600rpm

3、加热温度：室温-400℃

五、供应商资格

（一）合格供应商的条件

1.具有独立承担民事责任能力的企业法人

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.在参加政府采购活动的前三年内无重大违法经营记录

（二）供应商需提供以下资质证明文件

1.法定代表人或授权代理人身份证复印件

2.年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件（加盖单位公章）

六、公示时间

**2022年10月10日12:00时至2022年10月13日12:00时（法定公休日、法定节假日除外）**

七、报价及报价函要求

1.本次询价只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2.所报价格包括产品运输、安装、调试、免费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；

3.报价时投标人应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺；

4.报价单格式不限，需加盖单位公章；

5.须在**2022年10月13日12：00之前**，将采购项目编号、采购项目名称、供应商名称、联系人姓名及联系方式、电子邮箱地址等相关信息，报价单和供应商资质证明文件扫描件，发送至 27741582@qq.com。只有在规定时间内发送了报价函的供应商的报价才被接收。

八、评审信息

询价评审时间：2022年10月13日北京时间 15:00

九、联系方式

采购人：重庆医科大学药学院

联系人：谢老师

电话：（023）68485161

地址： 重庆市渝中区医学院路1号重庆医科大学药学院